[bookmark: _Toc9513][bookmark: _Toc2567]关于2026年陶瓷艺术学院精修与智能施釉实训设备采购项目市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购喷釉柜、清洗固化机、超声波清洗机、通风机等设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
[bookmark: _Toc15548][bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
1.项目名称：2026年陶瓷艺术学院精修与智能施釉实训设备采购
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：伴随着职业教育陶艺、陶瓷艺术专业建设推进，面向院校教学场景的中小型陶瓷实训设备不断迭代优化，设备更加侧重安全防护、操作简易化，适配课堂批量实训作业；环保相关要求推动喷釉柜水循环除尘、通风排风净化功能持续升级，清洗、固化类设备向小型集成化方向发展，国产设备已经可以完全满足职业院校日常教学使用需求。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
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[bookmark: _Toc30509][bookmark: _Toc21606]关于2026年陶瓷艺术学院精修与智能施釉实训设备采购项目市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：陶瓷艺术学院
使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年9月30日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：联系人：甘智远 
联系电话：13507988157
联系人：刘畅橹                联系电话：18507985655 
	设备（服务）
名称
	2026年陶瓷艺术学院精修与智能施釉实训设备采购项目

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	报价（单价）万元
	技术参数
1、外形尺寸：78cm*72cm*167cm（±5mm）
2、框架材质：不锈钢
3、电压：最大220V
4、电机转速：≥1500转
5、电机功率：≥150W
6、风机功率：≤0.12KW
7、风机风量：≥2000m³/H
8、水泵功率：≤0.125kw
9、转盘材质：铝合金
10、转盘转速：0-200转/分
11、隐藏式流水管，外形美观
12、安全漏电保护插头、漏电自动断电保护，使用更安全
13、采用水帘式循环除尘方式，并采用品牌大功率排风扇，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。
14、采用电动铝合金转盘，可匀速转动，施釉更均匀，操作更轻松
15、增加水流调速开关，出水管道，水流回路易清洗
16、采用一体式开关，使用更简单
17、带万向转轮，移动方便备注：标配：水枪、水管、排风管。 
18、采用优质不锈钢和玻璃的组合形式作为结构设计，不锈钢作为支架承重部分，坚固耐用防锈。
19、除尘沉淀池外形尺寸：120*50*40cm（±5mm）
20、除尘沉淀池框架材质：不锈钢
21、投标产品所用不锈钢材料经GB/T11170-2008标准方法检测，各元素实测值均满足国标及招标要求，具体如下：碳（C）含量≤0.040%；硅（Si）含量≤0.47%；锰（Mn）含量≤0.79%；磷（P）含量≤0.030%；硫（S）含量≤0.005%；铬（Cr）含量18.00%~20.00%；镍（Ni）含量8.00%~11.00%；
22、不锈钢拉伸性能满足GB/T228.1-2021和GB/T3280-2015：其中不锈钢抗拉强度Rm≥700mPa、屈服强度Rp0.2≥345MPa、断后伸长率A80mm≥54%；不锈钢耐腐蚀性能符合GB/T9274-1988-浸泡法并能通过不低于（72h、5%氢氧化钠）、（72h、10%硫酸）检测，检测后无起泡无开裂无剥落等现象；
23、铝合金耐腐蚀性能符合GB/T9274-1988-浸泡法并能通过不低于（72h、5%氢氧化钠）、（72h、10%硫酸）检测，检测后无起泡无开裂无剥落等现象。
24、铝合金所用材料，拉伸性能符合GB/T228.1-2021国家标准要求，经检测各项指标满足：抗拉强度Rm：≥192MPa；屈服强度Rp0.2≥150MPa；断后伸长率A/50mm≥15.5%。
25、漏电保护插头绝缘电阻满足GB/T2099.1-2021标准，其中三级插孔-本体(外壳)≥7.1*10^5MΩ、接地-L≥1.07*10^4MΩ、接地-N≥1.05*10^4MΩ。
26、铝合金成分符合GB/T3190-2020标准，其中Si≤0.40%、Fe≤0.18%、Mg≤0.65%、Cu≤0.01%、Zn≤0.02%、Mn≤0.01%、Cr≤0.01%、Ti≤0.011%；

	
	1
	喷釉柜
	台
	8
	
	

	
	2
	清洗固化机
	台
	2
	
	1.机器部分 最大固化尺寸：≥φ230×300mm
2.固化能源：LED光源，至少支撑三种混合光源：365nm、385nm、405nm，最大空气加热温度120℃
3.固化参数：可以通过RFID自动设置和手动输入
4.电源输入：100-240V AC，50/60Hz，500W
5.机器尺寸（宽×长×高）：490×400×610mm（±10%mm）

	
	3
	超声波清洗机
	台
	1
	
	1.机器部分 清洗桶容积：≥14L
2.最大清洗尺寸：≥200×112×300mm
3.适配溶剂：需要支持IPA
4.清洗功能：支持双涡轮清洗、模拟手洗
5.烘干功能：具备双风扇风干
6.排废液：可以自动排废液至灰水箱
7.清洗参数：可以通过RFID自动设置和手动输入
8.电源输入：100-240V AC，50/60Hz，≥96W

	
	4
	通风机
	台
	2
	
	1.外部整体尺寸：长150*宽65*高105cm（±10%cm）
2.内部操作区尺寸：长139*宽53*高74cm（±10%cm）
3.外壳采用1.0mm优质钢结构数控加工成型，环氧树脂耐腐蚀防锈耐刮，高温烧固涂层。
4.安全全面风速可调
5.全速/变速一键切换
6.自带电流过载保护
7.配备5mm厚钢化玻璃安全防爆视窗，视窗可在任意高度悬停
8.配套轴流风机
9.附赠3米防腐软管
10.钢材成分符合GB/T5213-2019标准；其中C≤0.04%、Mn≤0.15%、Ai≥0.030%、P≤0.02%、S≤0.01%。
11.钢材拉伸性能符合GB/T228.1-2021和GB/T5213-2019标准；其中抗拉强度Rm在290-410MPa范围内、屈服强度Rp0.2≤210MPa、断后伸长率A80mm≥37%；钢材耐腐蚀性能符合GB/T9274-1988-浸泡法并能通过不低于（72h、5%氢氧化钠）、（72h、10%硫酸）检测，检测后无起泡无开裂无剥落等现象。

	供应商名称
（盖章）
	联系人姓名及联系方式：

	响应情况（在对应✔）
	完全响应，响应的品牌：        型号规格：        
不能完全响应，不能完全响应的有哪些？具体以附件形式说明。

	价格（总价）
	人民币：                   整（￥           ）

	报价日期
	
	产地
	

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   
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