[bookmark: _Toc2567][bookmark: _Toc9513]关于2026年陶瓷艺术学院陶设专业实训设备采购项目市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购数位屏1、数位屏2和高拍仪等设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
[bookmark: _Toc15548]一、项目基本情况
1.项目名称：2026年陶瓷艺术学院陶设专业实训设备采购项目
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：本项目主要采购专业手绘数位屏、高清高拍仪两类教学信息化设备，适配日常课堂板书演示、课程课件手绘批注、技能实操教学示范、作业及实训作品高清快速扫描归档、教学素材采集录入等场景。
通过配置数位屏设备，可实现教师实时手绘教学、动态板书录制、线上线下同步授课演示，丰富课堂互动形式，提升专业课实操教学、设计类课程、工艺实训课程的可视化教学效果，助力数字化精品课程资源建设。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
[bookmark: _Toc32731]四、报送时间
1.调查函回函文件请于2026年11月2日24时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。
2.联系人及联系方式
联系人：甘智远        联系电话：13507988157
联系人：刘畅橹        联系电话：18507985655 
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院陶瓷艺术学院

                                2026年10月27日


[bookmark: _Toc30509][bookmark: _Toc21606]关于2026年陶瓷艺术学院陶设专业实训设备采购项目市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：陶瓷艺术学院
[bookmark: _GoBack]使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年10月27日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：联系人：甘智远 
联系电话：13507988157
联系人：刘畅橹                联系电话：18507985655 
	设备（服务）
名称
	2026年陶瓷艺术学院陶设专业实训设备采购项目

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	报价（单价）万元
	

技术参数

1、感应方式：电磁感应			
2、压感级别：≥ 16384Levels		
3、读取速率：≥ 260 PPS			
4、倾角识别：支持	
5、感应高度：≥ 10 mm			
6、精确度 (中心)：≤ ±0.3 mm	
7、触控方式：电容式多点触控			
8、触控点数：≥ 10点			
9、显示屏尺寸：≥ 27英寸​​	
10、工作区域：≥ 596.7 x 335.7 mm​​
11、分辨率：3840 x 2160 (4K UHD)
12、面板类型：IPS	
13、防眩光处理：具备防眩光蚀刻玻璃	
14、全贴合工艺：支持			
15、亮度：≥ 300 cd/m²			
16、对比度：≥ 1000:1			
17、可视角度 (H/V)：≥ 89°/89° (CR>10)​​			
18、色域覆盖：sRGB	≥ 99%​​		
19、Adobe RGB：≥ 98%​​			
20、显示颜色：≥ 10.7亿色 (8bit+FR	
21、响应时间：≤ 14 ms (Typ.)	
22、支架：集成式可调节支架 (调节角度 ≥ 20°)		
23、视频输入：包含HDMI ≥ 2.0, DisplayPort ≥ 1.4	
24、数据/供电：包含全功能 USB-C (支持视频、数据、供电)			
25、其他接口：包含USB-A x 2, 3.5mm耳机接口	
26、操作系统：支持最新版本 Windows 10 & 11最新稳定版本 macOS；支持主流 Linux 发行版 (如 Ubuntu 20.04 LTS+)；支持 Android
27、工作功耗：≤ 45 W			
28、输入电源：AC 100-240V 50/60Hz			
29、配件要求：压感笔≥ 2支、电源适配器≥1套 (输入：AC 100-240V; 输出：19V/≥3A)、AC线≥1条、视频线HDMI线≥1条、数据线全功能 USB-C to USB-C线≥1条、USB-A to USB-C线≥1条、笔盒≥1个、标准笔芯≥ 5个、毛毡笔芯≥ 5个、防误触手套1个、清洁布1块快速指南1份

	
	1
	数位屏1
	台
	2
	
	

	
	2
	数位屏2

	台
	70
	
	1、屏幕尺寸：≥15.6英寸
2、外形尺寸:≥402.7 x 257.4 x 13mm
3、工作区域:≥345.6 x 194.4mm
4、可调节支架:标配
5、视频信号:三合一USB-C(HDMI2.0)、全功能USB-C(DP1.2)
6、分 辨 率:3840 x 2160（16:9）UHD
7、液晶模式:IPS
8、防眩光玻璃:防眩光蚀刻玻璃
9、全 贴 合:全贴合
10、对 比 度:1200:1
11、亮度:200cd/m2 (Max.)
12、响应时间:≤25ms
13、可视角度:89°/89°(H)/89°/89°(V)(Typ.)(CR＞10)
14、色域:145% sRGB
15、显示颜色:16.7M(8bit)
16、压感笔:标配
17、笔感应技术:被动式电磁感应
18、手写分辨率:5080LPI
19、压感级别:8192Levels
20、倾 角 识 别:±60°
21、感 应 高 度:10mm
22、读取速率:220PPS
23、精确度:±0.3mm（Center） ±2mm（Corner）
24、电源输入:DC 5V
25、电源输出:5V 2A
26、工作功耗:≤15W
27、待机功能:≤0.3W
28、系统支持:Windows 7 or later，macOS 10.12 or later，Android（USB3.1 DP1.2））
29、配件：数位笔、三合一连接线、延长线、全功能USB-C线、USB电源线、USB电源适配器、折叠支架、笔座、笔尖x10、笔尖夹、手套、清洁布、快速指南


	
	3
	高拍仪
	台
	20
	
	1、幅面：原生 A3，向下兼容 A4
2、像素：主摄 1000 万，副摄 200 万（双摄版）
3、感光元件：CMOS，扫描速度约 1 秒
4、补光：自然光 + LED
5、软件：OCR、条码识别、自动裁边纠偏、PDF 输出

	供应商名称
（盖章）
	联系人姓名及联系方式：

	响应情况（在对应✔）
	完全响应，响应的品牌：        型号规格：        
不能完全响应，不能完全响应的有哪些？具体以附件形式说明。

	价格（总价）
	人民币：                   整（￥           ）

	报价日期
	
	产地
	

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   





